# Mise à jour du logiciel du Brailliant 14

Il se peut que vous deviez éventuellement mettre à jour le logiciel de votre Brailliant 14. Veuillez noter qu'il s'agit d'une procédure délicate qui exige que vous suiviez systématiquement les instructions ci-dessous. Toute interruption pendant le processus de mise à jour peut rendre l'appareil inutilisable jusqu'à ce qu'il soit envoyé en réparation.

Pour mettre à jour votre logiciel du Brailliant 14 :

1. Téléchargez le fichier de mise à jour du Brailliant 14 et assurez-vous de vous souvenir de son emplacement sur votre disque.
2. Installez Brailliant BI 14 Updater sur votre PC à partir de votre CD Brailliant 14 ou de notre site Web à l'adresse [www.humanware.com/Brailliant\_support](http://www.humanware.com/Brailliant_support).
3. Exécutez la mise à jour du Brailliant 14 sur votre PC.
4. Connectez votre Brailliant 14 à votre ordinateur avec un câble USB. Votre ordinateur devrait maintenant reconnaître votre Brailliant.
5. Ouvrez votre Brailliant 14.
6. Assurez-vous que vous êtes en mode Application; le commutateur situé à l'arrière de votre appareil doit être à gauche (la position la plus proche du bord de votre Brailliant). Passez en mode Application si vous êtes en mode Terminal.
7. Appuyez sur espace avec les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour vous assurer que vous êtes à la racine du menu.
8. Appuyez sur la lettre a; vous arriverez au menu à propos, puis appuyez sur Entrer.
9. Appuyez sur m pour vous rendre à l’élément mise à jour, et appuyez sur Entrer.
10. Votre appareil vous demandera si vous souhaitez démarrer la mise à jour. Appuyez sur O pour confirmer ou N pour annuler le processus.
11. Sur votre PC, cliquez sur le bouton *Choose…* dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de mise à jour du Brailliant 14.
12. Une fenêtre d'explorateur de fichiers s'ouvre. Trouvez et ouvrez le fichier de mise à niveau du logiciel que vous avez téléchargé à l'étape 1. Ce fichier devrait être un fichier .dfu.
13. Cliquez sur le bouton *Upgrade* dans la partie inférieure droite de la fenêtre Mise à jour du Brailliant 14.
14. Attendez que le processus de mise à jour soit terminé. Cela peut prendre plusieurs minutes.
15. Une fois la mise à jour terminée, débranchez votre appareil et appuyez sur le bouton Mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Votre Brailliant se fermera.

Le logiciel de votre Brailliant 14 est maintenant à jour.

Mise à jour du contenu de la carte SD

La nouvelle version 1.22 de l’application Brailliant Sync propose une nouvelle méthode permettant de mettre à jour le contenu de la carte SD interne. La carte SD interne inclut des chaînes de caractères et des tables qui pourraient devoir être mises à jour vers leur dernière version. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, suivez les étapes suivantes:

1. Avant de mettre à jour la carte SD interne, vous devez vous assurer que vous avez jumelé votre Brailliant BI-14 avec l’application Brailliant Sync App.
2. Une fois que le Brailliant est jumelé à l’application, assurez-vous que votre Brailliant Bi-14 est en mode application.
3. Appuyez sur les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et espace pour vous assurer que vous êtes à la racine du menu.
4. Appuyez sur la lettre a; vous arriverez au menu à propos, puis appuyez sur Entrer.
5. Appuyez sur la lettre m pour vous rendre au menu mémoire, puis appuyez sur Entrer.
6. Votre appareil affichera Ver suivi de votre version actuelle (à ne pas confondre avec la version du logiciel).
7. Appuyez sur Entrer. L’application Brailliant Sync vérifiera les mises à jour.
8. Votre Brailliant vous avisera si une nouvelle mise à jour est disponible. Appuyez sur Entrer pour accepter.
9. On vous demandera si vous souhaitez installer la mise à jour. Appuyez sur Entrer.
10. Le Brailliant affichera maintenant des points défilant sur la première cellule. Ce processus peut prendre jusqu’à 10 minutes.