

**Navodila za uporabo**

**Brailliant™ BI 40X**

**Navodila za uporabo**

Rev 1.1.1 031721

Copyright 2021. Vse pravice pridržane, Humanware.

Vodnik je zaščiten z avtorsko pravico, ki pripada podjetju Humanware. Vse pravice so pridržane. Vodnika ni dovoljeno kopirati niti v celoti niti delno brez pisnega soglasja Humanware.

Kazalo

[1. Kako začeti 6](#_Toc74654022)

[1.1. Kaj je v škatli? 6](#_Toc74654023)

[1.2. Kako se orientirate na Brailliant BI 40X 6](#_Toc74654024)

[1.2.1. Vrhnja stran 6](#_Toc74654025)

[1.2.2. Sprednja stran 7](#_Toc74654026)

[1.2.3. Leva stran 7](#_Toc74654027)

[1.2.4. Desna stran 7](#_Toc74654028)

[1.2.5. Spodnja stran 7](#_Toc74654029)

[1.3. Polnjenje baterije Brailliant BI 40X 7](#_Toc74654030)

[1.4. Vklop in izklop 8](#_Toc74654031)

[1.5. Nastavitev načina spanja 8](#_Toc74654032)

[1.6. Meni »o vrstici« 8](#_Toc74654033)

[1.7. Zagon glavnega menija 9](#_Toc74654034)

[2. Krmarjenje in uporaba menijev 9](#_Toc74654035)

[2.1 Krmarjenje v glavnem meniju 9](#_Toc74654036)

[2.2 Pomikanje po tekstu na brajevi vrstici 9](#_Toc74654037)

[2.3 Uporaba kaskadnega menija za dodatne funkcije 10](#_Toc74654038)

[2.4 Krmarjenje z uporabo prve črke 10](#_Toc74654039)

[2.5 Uporaba bližnjic/kombinacij tipk za krmarjenje 10](#_Toc74654040)

[3. Uporaba aplikacij KeyPad 11](#_Toc74654041)

[3.1 Ustvari datoteko 11](#_Toc74654042)

[3.2 Odpiranje datoteke 11](#_Toc74654043)

[3.3 Zapiranje datoteke 12](#_Toc74654044)

[3.4 Shranjevanje datoteke z besedilom 12](#_Toc74654045)

[3.5 Samodejno pomikanje po pisnem besedilu v aplikaciji KeySoft 12](#_Toc74654046)

[3.5.1 Prilagajanje hitrosti samodejnega pomika 12](#_Toc74654047)

[3.6 Iskanje besedila v datoteki 12](#_Toc74654048)

[3.6.1 Funkcija »Najdi in zamenjaj« 12](#_Toc74654049)

[3.7 Izreži, kopiraj in prilepi besedilo 13](#_Toc74654050)

[3.8 Uporaba načina branja 13](#_Toc74654051)

[3.9 Vstavljanej datuma in časa 14](#_Toc74654052)

[3.10 Tabela ukazov aplikacije KeySoft 14](#_Toc74654053)

[4 Uporaba aplikacije Victor Reader 15](#_Toc74654054)

[4.1 Krmarjenje po seznamu knjig 16](#_Toc74654055)

[4.1.1 Iskanje knjig 16](#_Toc74654056)

[4.1.2 Dostop do nedavno odprtih knjig 16](#_Toc74654057)

[4.1.3 Upravljanje s knjigami 16](#_Toc74654058)

[4.2 Dostop in navigacija po dodatnih informacijah o knjigi 17](#_Toc74654059)

[4.2.1 Spreminjanje nivoja navigacije 17](#_Toc74654060)

[4.2.2 Navigacija po straneh, naslovih, odstotkih ali zaznamkih 17](#_Toc74654061)

[4.2.3 Samodejno pomikanje po besedilu v knjigah v aplikaciji Victor Reader 17](#_Toc74654062)

[4.2.4 Kako izveste, kje v knjigi se nahajate 18](#_Toc74654063)

[4.2.5 Skok na začetek ali konec knjige 18](#_Toc74654064)

[4.2.6 Iskanje besedila v knjigi 18](#_Toc74654065)

[4.2.7 Dostop do informacij o knjigi 18](#_Toc74654066)

[4.3 Dodajanje, urejanje, označevanje in navigacija po zaznamkih 18](#_Toc74654067)

[4.3.1 Vstavljanje zaznamkov 18](#_Toc74654068)

[4.3.2 Krmarjenje po zaznamkih 19](#_Toc74654069)

[4.3.3 Označevanje zaznamkov 19](#_Toc74654070)

[4.3.4 Odstranjevanje zaznamkov 20](#_Toc74654071)

[4.4 Tabela ukazov za branje in upravljanje aplikacije Victor Reader 20](#_Toc74654072)

[5 Uporaba Terminala 21](#_Toc74654073)

[5.1 Povezava s terminalom in izhod iz načina terminala 21](#_Toc74654074)

[5.1.1 Združljivost Brailliant BI 40X 21](#_Toc74654075)

[5.1.2 Zbujenje naprav s sistemom iOS s pomočjo Brailliant BI40X 22](#_Toc74654076)

[5.1.3 Priklop preko USB kabla 22](#_Toc74654077)

[5.1.4 Povezava z Bluetooth 22](#_Toc74654078)

[5.2 Navigacija med povezanimi napravami 23](#_Toc74654079)

[6. Uporaba upravitelja datotek KeyFiles 23](#_Toc74654080)

[6.1 Brskanje po datotekah 23](#_Toc74654081)

[6.1.1 Izbira pogona v aplikaciji KeyFiles 23](#_Toc74654082)

[6.1.2 Dostop do informacij o mapah ali datotekah 24](#_Toc74654083)

[6.1.3 Dostop do ciljne poti trenutne datoteke 24](#_Toc74654084)

[6.1.4 Iskanje map in datotek 24](#_Toc74654085)

[6.1.5 Razvrščanje map in datotek 24](#_Toc74654086)

[6.2 Spreminjanje datotek in map 24](#_Toc74654087)

[6.2.1 Ustvarjanje nove mape v aplikaciji KeyFiles 25](#_Toc74654088)

[6.2.2 Preimenovanje map ali datotek 25](#_Toc74654089)

[6.2.3 Označevanje map in datotek za izvajanje dodatnih operacij 25](#_Toc74654090)

[6.2.4 Izrezovanje, kopiranje in lepljenje datotek in map 25](#_Toc74654091)

[6.2.5 Brisanje datotek in map 26](#_Toc74654092)

[6.3 Seznam ukazov za aplikacijo KeyFiles 26](#_Toc74654093)

[7. Uporaba aplikacije kalkulator KeyCalc 27](#_Toc74654094)

[7.1 Uporaba kalkulatorja 27](#_Toc74654095)

[7.2 Tabela ukazov za aplikacijo KeyCalc 27](#_Toc74654096)

[8. Uporaba aplikacije »Datum in čas« 28](#_Toc74654097)

[8.1 Prikaz datuma in časa 28](#_Toc74654098)

[8.2 Nastavitev datuma in časa 28](#_Toc74654099)

[9. Meni možnosti 28](#_Toc74654100)

[10. Uporabniške nastavitve 29](#_Toc74654101)

[10.1 Tabela možnosti uporabniških nastavitev 29](#_Toc74654102)

[10.2 Dodajanje, konfiguracija in brisanje brajevih profilov 30](#_Toc74654103)

[10.2.1 Dodajanje brajevega profila 30](#_Toc74654104)

[10.2.2 Konfiguracija ali brisanje brajevih profilov 30](#_Toc74654105)

[a. Uporaba povezav WiFi ali Bluetooth 30](#_Toc74654106)

[i. Povezava z omrežjem WiFi 31](#_Toc74654107)

[ii. Tabela nastavitev Wi-Fi 31](#_Toc74654108)

[b. Izbira načina Bluetooth 31](#_Toc74654109)

[11. Prilagoditev glavnega menija KeySoft 32](#_Toc74654110)

[12. Sprememba jezika 32](#_Toc74654111)

[13. Uporaba spletnih storitev 32](#_Toc74654112)

[a. Activacija storitve Bookshare 33](#_Toc74654113)

[b. Konfiguracija, upravljanje in sinhronizacija računa NFB Newsline 33](#_Toc74654114)

[c. NLS Bard 33](#_Toc74654115)

[i. Prijava storitev BARD 34](#_Toc74654116)

[ii. Prenašanje knjig in revij s storitvijo BARD 34](#_Toc74654117)

[iii. Branje knjige, ki ste jo prenesli 34](#_Toc74654118)

[14. Izpitni način 35](#_Toc74654119)

[15. Tehnični podatki 35](#_Toc74654120)

[a. Komponente za navigacijo 35](#_Toc74654121)

[b. Baterija 35](#_Toc74654122)

[c. Povezljivost 36](#_Toc74654123)

[d. Prenosnost 36](#_Toc74654124)

[16. Posodobitve vrstice Brailliant BI 40X 36](#_Toc74654125)

[a. Ročna posodobitev 36](#_Toc74654126)

[b. Posodobitve Brailliant BI 40X preko USB ključa 36](#_Toc74654127)

[c. Samodejno preverjanje za posodobitve 37](#_Toc74654128)

[17. Podpora uporabnikom 37](#_Toc74654129)

[18. Garancija 38](#_Toc74654130)

[19. Dodatek A – Seznam ukazov 39](#_Toc74654131)

# Kako začeti

Dobrodošli na svoji novi brajevi vrstici Brailliant™ BI 40X.

V teh navodilih za uporabo lahko najdete navodila, kako se orientirati na vrstici, kako jo uporabljati, krmiliti in obnoviti njen sistem. Za več informacij se obrnite na stran produkta Brailliant BI 40x na spletni strani Humanware ali pokličite najbližjega zastopnika za Humanware.

## Kaj je v škatli?

V škatli so:

* Brajeva vrstica Brailliant™ Serije X
* Kabel USB-C na USB-A
* Polnilec USB na izmenični tok
* Torbica za nošenje s trakom za okrog vratu
* Hitra navodila za uporabnike v tiskani obliki

## Kako se orientirate na Brailliant BI 40X

Brailliant BI 40x je opremljen s 40-znakovnim brajevim prikazovalnikom, brajevo tipkovnico tipa Perkins, dvema preslednicama, gumbom »domov« (Home), tremi ukaznimi tipkami na vsaki strani vrstice (skupaj šest) ter štirimi palčnimi tipkami za pomikanje.

### Vrhnja stran

Vrhnjo stran vrstice Brailliant lahko razdelimo na dva dela: sprednjega in zadnjega.

Na sprednjem delu se nahaja brajev prikazovalnik s 40 brajevimi celicami, 40 »Kurzor tipkami« ter šestimi ukaznimi tipkami. Vsaka brajeva celica ima nad sabo tipko za napotitev utripalke -kurzor tipke. Če pri urejanju besedila pritisnete eno izmed kurzor tipk, bo utripalka za urejanje skočila na celico pod to tipko. V drugih primerih te tipke aktivirajo možnost, na kateri se nahajate.

Kadar torej ne urejate besedila, boste s pomočjo teh tipk izbirali možnost, ki je trenutno označena.

Na vsaki strani brajevega prikazovalnika so tri ukazne tipke. Na levi strani – od spredaj nazaj – so tipke C1, C2 in C3, ki vam je najbližje. Na desni strani so ukazne tipke C4, C5 in C6, ki vam je najbližje.

Na zadnjem delu vrhnje strani vrstice je brajeva tipkovnica v stilu Perkins, kjer vsaka tipka predstavlja eno izmed pik v brajevi celici. Tipke pod levo roko predstavljajo pike 1, 2, 3 ter vračalko – pika 1 je pod kazalcem in vračalka je pod mezincem. Tipke pod desno roko predstavljajo pike 4, 5, 6 in tipko Enter – pika 4 se nahaja pod kazalcem in tipka Enter pod mezincem. Na vsaki strani tipkovnice se nahaja še zvočnik za stereo zvok, poleg desnega zvočnika pa je vgrajen mikrofon (trenutno ni dejaven).

Brajevo tipkovnico in ukazne tipke lahko uporabljamo za pisanje v brajici in za izvajanje ukazov. Ukazi se razlikujejo glede na bralnik zaslonske slike, ki ga uporabljate.

### Sprednja stran

Na sprednji strani vrstice Brailliant je pet palčnih tipk. Od leve proti desni si sledijo takole:

* Tipka Nazaj
* Tipka Levo
* Gumb »Začetek« (ovalne oblike) – uporablja se za vrnitev v glavni meni in za izhod iz načina Terminala
* Tipka Desno
* Tipka Naprej

### Leva stran

Na levi strani vrstice se v vrstnem redu od spredaj nazaj nahajajo:

* Priključek USB-A
* Gumb za vklop in izklop – pritisnite in pridržite ta gumb 2 sekundi za zagon naprave.
* Zelena lučka LED – vizualni pokazatelj stanja naprave
* Priključek USB-C – Uporabite kabel, ki ste ga dobili skupaj z vrstico Brailliant za povezavo z električno vtičnico ali računalnikom.

### Desna stran

Na desni strani vrstice se v vrstnem redu od spredaj nazaj nahajajo:

* Dva gumba za glasnost (trenutno nedejavna)
* 3,5 mm avdio vhod (trenutno nedejaven)

### Spodnja stran

Pod vrstico Brailliant sta dve veliki protizdrsni gumijasti blazinici, na vsaki strani ena.

Bližje prednji stranici vrstice se na sredini nahaja rahlo ugreznjen pravokotnik iz drugačnega materiala. Na njem je nalepka z informacijami o strojni opremi vaše vrstice Brailliant. Nad to nalepko je brajeva nalepka, na kateri je izpisana serijska številka naprave.

## Polnjenje baterije Brailliant BI 40X

Pred uporabo vrstice Brailliant se prepričajte, da je vrstica povsem napolnjena. Priključite vtikač USB-C na kablu za polnjenje v vtičnico USB-C na levi strani vrstice Brailliant. Ravnajte nežno, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete kabel ali napravo. Konec polnilnega kabla z USB-A vtičnico priklopite v polnilec, nato pa tega v električno vtičnico. Za normalno polnjenje uporabljajte priložen polnilec.

Napravo lahko napolnite tudi z računalnikom prek povezave s pomočjo polnilnega kabla, vendar pa je ta metoda počasnejša od polnjenja s polnilcem.

## Vklop in izklop

Gumb za vklop in izklop (Power) je ovalne oblike in se nahaja na levi stranici vrstice Brailliant. Če je naprava napolnjena, za vklop vrstice Brailliant pritisnite gumb za vklop ter ga pridržite. Najprej boste začutili kratko vibracijo, nato pa se na vrstici pokaže sporočilo »Zaganjam« ter taktilna animacija nalaganja, ki kroži med zagonom. Ko boste prvič vključili napravo, se bo odprl pozdravni meni z možnostjo izbire jezika. Pritisnite Enter, da se odpre seznam jezikov, ki so na voljo, izberite jezik ter pritisnite Enter, da seznam zaprete. Ko ste izbrali željeni jezik, zaprite pogovorno okno.

Čez nekaj sekund se vrstica vključi in na brajevem prikazovalniku se pojavi sporočilo »Terminal«. Vaš Brailliant je sedaj pripravljen za uporabo.

Za izklop pritisnite gumb za vklop in ga pridržite približno 2 sekundi. Pojavi se vprašanje, ali želite izključiti napravo. Uporabite tipke Prejšnja ali Naslednja za izbiro možnosti »V redu« in potrdite s tipko Enter ali Kurzor tipko.

Napravo Brailliant lahko izključite tudi z naslednjimi koraki:

1. Pritisnite P za skok na možnost »izklop« v glavnem meniju.
2. Pritisnite Enter ali kurzor tipka.
3. Izberite »V redu« z uporabo palčnih tipk Nazaj in Naprej.
4. Pritisnite tipko Enter ali tipko.

## Nastavitev načina spanja

Zaradi varčevanja z energijo se po petih minutah nedejavnosti Brailliant prestavi v način spanja. Dolžino časa lahko nastavite v meniju Možnosti. Napravo lahko v način spanja prestavite tudi ročno s kratkim pritiskom na gumb za vklop.

Za »zbujanje« naprave pritisnite gumb za vklop.

## Meni »o vrstici«

V meniju O vrstici lahko najdete razne informacije o napravi, kot so različica naprave, številka modela, serijska številka, licence in avtorske pravice.

Za vstop v meni O vrstici:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Izberite Možnosti.
3. Pritisnite Enter.
4. Pojdite na možnost O vrstici.
5. Pritisnite Enter.

Za dostop do menija O vrstici lahko uporabite tudi bližnjico Preslednica + I.

## Zagon glavnega menija

Glavni meni KeySoft je privzeti meni na vrstici Brailliant. Iz glavnega menija lahko dostopate do vseh aplikacij KeySoft Lite. Kadar vklopite vrstico Brailliant ali zaprete aplikacijo, se boste samodejno vrnili v glavni meni.

Kadarkoli se želite vrniti v glavni meni, pritisnite gumb »domov« (okrogel gumb na sredini sprednje stranice vrstice Brailliant). Lahko pa tudi uporabite bližnjico za vhod v glavni meni na tipkovnici – pritisnite preslednico + pike 1-2-3-4-5-6.

# Krmarjenje in uporaba menijev

KeySoft Lite je srce vašega Braillianta, ki podpira vse aplikacije, vgrajene v to brajevo vrstico. Glavni meni KeySoft lahko tudi prikrojite po meri, in sicer tako, da skrijete aplikacije v glavnem meniju ali jih ponovno prikažete. Več informacij o prilagajanju glavnega menija lahko najdete v poglavju Prilagoditev glavnega menija KeySoft.

## 2.1 Krmarjenje v glavnem meniju

V Glavnem meniju najdete naslednje možnosti:

* Terminal
* Urejevalnik: KeyPad
* Victor Reader
* Upravitelj datotek: KeyFiles
* Kalkulator: KeyCalc
* Datum in čas
* Možnosti
* Spletne storitve
* Navodila za uporabo
* Izklop

Za pomikanje po seznamu do željene možnosti pritiskajte palčne tipke Nazaj in Naprej. Nato pritisnite Enter ali kurzor tipko za zagon.

V glavni meni se lahko vedno vrnete s pomočjo gumba Začetek ali preslednice in vseh šestih pik.

## Pomikanje po tekstu na brajevi vrstici

Besedilo na brajevi vrstici je velikokrat daljše od ene vrstice. Da bi lahko prebrali cel stavek, se pomikajte po besedilu s pomočjo palčnih tipk Levo in Desno – to sta druga in tretja palčna tipka na sprednji stranici vrstice.

## Uporaba kaskadnega menija za dodatne funkcije

V kaskadnem meniju so združeni tako vsi ukazi za aplikacijo, ki jo trenutno uporabljate, kot tudi bližnjice tipke za vsak ukaz. Ta meni je uporaben, kadar pozabite, kako izvesti določen ukaz.

Za odprtje kaskadnega menija pritisnite Preslednico + M. Odpre se meni z ukazi, ki jih lahko v tem trenutku izvedete. Skozi meni se pomaknite do željenega ukaza in nato pritisnite Enter ali Kurzor tipka.

Za izhod iz kaskadnega menija pritisnite Preslednico + E.

## Krmarjenje z uporabo prve črke

V večini primerov lahko do željene možnosti skočite z vnosom črke, na katero se ta možnost začenja. Tako se fokus pomakne na prvo možnost, ki se začenja na to črko. Če to črko vtipkate dvakrat, se bo fokus pomaknilo na drugo možnost, ki se začenja na dano črko, in tako dalje.

Npr.: če želite skočiti na Možnosti, s pomočjo tipkovnice vnesite črko »M«.

Izpostavljamo, da so aplikacije Keysoft v glavnem meniju posebej prirejene za krmarjenje z uporabo prve črke.

## Uporaba bližnjic/kombinacij tipk za krmarjenje

Kakor že samo ime pove, so bližnjice ali kombinacije tipk priročne za hitro krmarjenje po menijih ali datotekah.

Najpogosteje uporabljane bližnjice na vrstici Brailliant BI 40x so predstavljene v tabeli 1.

**Tabela 1:** tabela bližnjic/kombinacij tipk

| **Ukaz** | **Bližnica/kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Izbira označene možnosti | Enter ali Kurzor tipka |
| Escape ali nazaj | Preslednica + E |
| Prejšnja možnost | Palčna tipka Nazaj, C1 ali Preslednica + Pika 1 |
| Naslednja možnost | Palčna tipka Naprej, C3 ali Preslednica + Pika 4 |
| Skok na možnost v seznamu | vtipkajte prvo črko možnosti ali aplikacije |
| Pomikanje levo in desno | Palčna tipka Levo ali Desno ali C2 (levo) in C5 (desno) |
| Skok na začetek | Preslednica + pike 1-2-3 |
| Skok na konec | Preslednica + pike 4-5-6 |
| Preklapljanje nivoja brajice | Preslednica + G |
| Preklopi brajev profil | Enter + L ali C4 |
| Stanje baterije | Enter + P |
| Kaskadni meni | Preslednica + M |
| Glavni meni | Preslednica + pike 1-2-3-4-5-6 ali gumb Začetek |
| Informacije o sistemu | Preslednica + I |
| Čas | Enter + T |
| Datum | Enter + D |
| Izvrzi medij | Enter + E |
| Možnosti | Preslednica + O |
| Hitro beleženje | Izbriši + N |

Opomba: Kadar uporabljamo računalniško brajico, moramo vsem ukazom, ki se izvajajo s tipkama Enter ali Izbriši, dodati še preslednico.

# Uporaba aplikacij KeyPad

KeyPad je aplikacija, s katero lahko odpirate, urejate in ustvarjate datoteke z besedilom na vrstici Brailliant. S KeyPadom lahko odpirate datoteke .docx, .doc, .txt, .brf, .brl, .pdf, .ban in .bra. Datoteke, ki jih ustvarite ali spreminjate, bodo shranjene kot datoteke .txt.

Za zagon aplikacije KeyPad iz glavnega menija pritiskajte tipko Naprej, dokler ne najdete možnosti »urejevalnik: keypad«, ali vtipkajte črko »U« ter pritisnite Enter ali Kurzor tipko.

V KeyPadu se odpre podmeni, v katerem so možnosti: ustvari datoteko, odpri datoteko, nastavitve urejevalnika ter zapri.

## 3.1 Ustvari datoteko

Obstaja več načinov, kako ustvariti datoteko glede na to, kje na napravi se nahajate.

* Če ste v meniju KeyPad, izberite možnost »Ustvari datoteko« in pritisnite Enter ali kurzor tipko.
* Iz kaskadnega menija izberite meni »Datoteka« ter izberite »Ustvari datoteko«.
* Namesto tega lahko za hitro odprtje nove datoteke pritisnete tipko Izbriši + N kjerkoli na napravi.

Pokaže se utripalka, ki stoji med dvema brajevima oglatima oklepajema. Lahko začnete pisati v novo datoteko.

## Odpiranje datoteke

Če ste v meniju KeyPad, izberite možnost »Odpri datoteko« ter pritisnite Enter ali kurzor tipko. Če se nahajate kjerkoli drugje, pritisnite Izbriši + O ter izberite željeno datoteko s palčnima tipkama Nazaj in Naprej.

Treba je vedeti, da se pri odpiranju datotek PDF lahko pokaže sporočilo o napaki. To se večinoma dogaja takrat, kadar je gradivo v dokumentu slikovno in ne tekstovno.

## Zapiranje datoteke

Za zapiranje trenutno odprte datoteke v KeyPad pritisnite Preslednico + E. Namesto tega lahko odprete kaskadni meni z bližnjico Preslednica + M ter izberete meni »datoteka«. Izberite »zapri datoteko«.

Če so v datoteki spremembe, ki niso bile shranjene, vas bo program vprašal, ali jih želite shraniti.

## Shranjevanje datoteke z besedilom

V aplikaciji KeyPad obstajata dve metodi shranjevanja: »shrani« in »shrani kot«.

**Shrani:** Pritisnite Preslednico + S, če želite shraniti datoteko, ki jo urejate.

**Shrani kot**: Pritisnite Izbriši + S, če želite kopirati obstoječo datoteko ter jo shraniti pod novim imenom in jo prenesti drugam.

Če vaša datoteka še ni bila shranjena, vas bo ne glede na izbrano možnost program prosil za vnos novega imena datoteke.

## Samodejno pomikanje po pisnem besedilu v aplikaciji KeySoft

Aplikacija KeyPad ima vgrajeno funkcijo samodejnega pomikanja po besedilu.

Za vklop te funkcije pritisnite Enter + pike 1-2-4-5-6 ali C6.

Za ustavitev samodejnega pomikanja pritisnite katerokoli tipko.

### Prilagajanje hitrosti samodejnega pomika

Hitrost samodejnega pomikanja lahko prilagodite med samim branjem.

Za upočasnitev samodejnega pomikanja pritisnite Enter + piko 3.

Za pospešenje pritisnite Enter + piko 6.

## Iskanje besedila v datoteki

Za iskanje besedila v datoteki pritisnite Preslednico + F. V prazno polje vnesite željen izraz, ki ga iščete. Utripalka se pomakne na prvi zadetek v besedilu.

Za iskanje naslednjega pritisnite Preslednico + N.

Pritisnite Preslednico + P, če se želite pomakniti na prejšnji zadetek.

### Funkcija »Najdi in zamenjaj«

Da najdete in zamenjate besedilo:

1. Pritisnite Preslednico + F.
2. Besedilo, ki ga želite najti, vnesite v prvo polje za urejanje.
3. Besedilo, s katerim ga želite zamenjati, vnesite v naslednje polje za urejanje.
4. Pritisnite palčno tipko Naprej, da boste našli naslednje pojavitve te besede.
5. Če želite zamenjati vse, še enkrat pritisnite palčno tipko Naprej.

## Izreži, kopiraj in prilepi besedilo

Podobno kot računalniški programi tudi aplikacija KeyPad omogoča rezanje, kopiranje ter lepljenje besedila. Za izbor besedila s pomočjo kurzor tipke postavite utripalko na prvo črko besedila, ki ga želite označiti, nato pritisnite Enter + S.

Namesto tega lahko besedilo izberete tudi iz kaskadnega menija:

1. Odprite kaskadni meni (Preslednica + M).
2. Pomaknite se na »meni za urejanje«.
3. Pritisnite Enter ali tipko kurzor tipko.
4. Poiščite možnost »izberi besedilo«.
5. Pritisnite Enter ali tipko kurzor tipko.

Na ta način označite začetek izbora. Zatem pojdite na konec besedila, ki ga želite izbrati, ter za konec izbora pritisnite Enter + S.

Za izbor celotnega besedila v datoteki pritisnite Enter + pike 1-2-3-4-5-6.

Za kopiranje izbranega besedila pritisnite Izbriši + Y.

Za rezanje izbranega besedila pritisnite Izbriši + X.

Če želite kopirano ali izrezano besedilo prilepiti, se s pomočjo kurzor tipke postavite tja, kamor želite besedilo prilepiti, ter pritisnite Izbriši + V.

## Uporaba načina branja

V načinu branja lahko berete besedilo brez možnosti, da bi po pomoti urejali vsebino. Kadar ste torej v načinu branja, ne morete urejati datoteke.

Če želite vključiti ali izključiti način branja, pritisnite Preslednico + X.

Za vklop ali izklop načina branja iz kaskadnega menija:

1. Pritisnite Preslednico + M za vstop v kaskadni meni.
2. Izberite meni »datoteka« s pomočjo palčnih tipk Naprej in Nazaj.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.
4. S palčnimi tipkami Nazaj in Naprej poiščite možnost »način branja«.
5. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.

## 3.9 Vstavljanej datuma in časa

Kadar ustvarjate datoteko v aplikaciji KeyPad, lahko vanjo vstavite trenutni datum in čas.

Če želite vstaviti datum in čas:

1. Pritisnite Preslednico + M za vhod v kaskadni meni.
2. S pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej poiščite meni za urejanje.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.
4. S pomočjo palčnih tipk Nazaj in naprej poiščite možnost »vstavi«.
5. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.
6. Uporabite palčni tipki Nazaj in Naprej in poiščite možnost »vstavi datum« ali »vstavi čas«.
7. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.

## 3.10 Tabela ukazov aplikacije KeySoft

Ukazi za aplikacijo Keypad so zbrani v tabeli 2.

**Tabela 2: Ukazi za aplikacijo KeyPad**

| **Ukaz** | **bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Vklopi način urejanja | Enter ali kurzor tipko |
| Izklopi način urejanja | Preslednica + E |
| Ustvari datoteko | Izbriši + N |
| Odpri datoteko | Izbriši + O |
| Shrani | Preslednica + S |
| Shrani kot | Izbriši + S |
| Najdi | Preslednica |
| Nadaljuj iskanje | Preslednica + N |
| Poišči prejšnje | Preslednica + P |
| Zamenjaj | Izbriši + F |
| Začni/končaj izbiro | Enter + S |
| Izberi vse | Enter + pike 1-2-3-4-5-6 |
| Kopiraj | Izbriši + Y |
| Izreži | Izbriši + X0 |
| Prilepi | Izbriši + V |
| Izbriši prejšnjo besedo | Izbriši + pika 2 |
| Izbriši trenutno besedo | Izbriši + pika 2-5 |
| Izbriši prejšnjo črko | Izbriši |
| Pojdi na naslednje polje za vnos med urejanjem | Enter |
| Pojdi na naslednje polje za vnos brez urejanja | Naprej |
| Pojdi na prejšnje polje za vnos brez urejanja | Nazaj |
| Skoči na začetek besedila | Preslednica + pika 1-2-3 |
| Skoči na konec besedila | Preslednica + pika 4-5-6 |
| Vklopi ali izklopi samodejno pomikanje | Enter + pika 1-2-4-5-6 ali C6 |
| Povečaj hitrost samodejnega pomikanja | Enter + Pika 6 |
| Zmanjšaj hitrost samodejnega pomikanja | Enter + Pika 3 |
| Vklopi/izklopi način branja | Preslednica + X |

# Uporaba aplikacije Victor Reader

Victor Reader je aplikacija na vrstici Brailliant, s pomočjo katere lahko berete knjige. Podpira naslednje formate datotek:

* .brf
* .pef
* .txt
* .html
* .docx
* DAISY
* .rtf
* .ban
* .bra
* pdf

Če želite odpreti aplikacijo Victor Reader, jo v glavnem meniju poiščite s pomočjo palčne tipke Naprej ali vtipkajte črko »V«. Nato pritisnite Enter ali kurzor tipko.

V meniju aplikacije Victor Reader so možnosti »seznam knjig«, »nedavno prebrano«, »išči« in »zapri«.

## Krmarjenje po seznamu knjig

V aplikaciji Victor Reader je dostopen seznam knjig v abecednem vrstnem redu, kar lahko primerjamo z mapo v raziskovalcu.

Željeno knjigo lahko na seznamu poiščete z uporabo palčnih tipk Nazaj in Naprej ter jo odprete s tipko Enter ali Kurzor tipko.

Treba je vedeti, da se lahko pri odpiranju datotek PDF pokaže sporočilo o napaki. To se večinoma dogaja takrat, kadar je gradivo v dokumentu slikovno in ne tekstovno.

Če želite knjigo zapreti in se vrniti na seznam knjig, pritisnite Preslednico + E ali Preslednico + B.

### Iskanje knjig

Za iskanje knjige na vaši napravi:

1. Iz menija aplikacije Victor Reader izberite možnost »išči« ali pritisnite Preslednico + F.
2. Vnesite besedilo oz. naslov knjige.
3. Pritisnite Enter.

Pojavi se seznam knjig, ki ustrezajo vašemu kriteriju iskanja.

1. Uporabite palčni tipki Naprej in Nazaj za izbiro knjige.
2. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.

### Dostop do nedavno odprtih knjig

Za hitri dostop imate na voljo seznam zadnjih petih odprtih knjig.

Za dostop do seznama zadnjih petih odprtih knjig pritisnite Enter + R ali izberite možnost »nedavno prebrano« iz glavnega menija aplikacije Victor Reader.

Po seznamu nedavno prebranih knjig se lahko pomikate s pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej. Če želite knjigo s seznama odpreti, pritisnite Enter ali kurzor tipko.

### Upravljanje s knjigami

V aplikaciji lahko neposredno s seznama brišete, kopirate ali premikate knjigo na zunanji nosilec podatkov. Glede na vrsto knjige in tega, kje se nahaja, so na voljo različne možnosti. Preverite jih lahko v kaskadnem meniju. Osnovna pravila so taka:

* Knjige, ki se nahajajo na zunanjem nosilcu, lahko izbrišete.
* Knjige, ki ste jih prenesli s spletnih storitev, lahko premaknete ali izbrišete.
* Knjige lahko kopirate ali premikate samo, kadar ste priključili zunanji nosilec.
* Kopirati ali premikati knjig znotraj vgrajenega pomnilnika ni mogoče.

Če želite knjigo kopirati, premakniti ali izbrisati:

1. Odprite seznam knjig z uporabo Preslednice + B.
2. Izberite knjigo s palčnima tipkama Nazaj in Naprej.
3. Pritisnite Izbriši + M za dostop do menija knjige.
4. Izberite »kopiraj v«, »premakni do« ali »izbriši«.

## Dostop in navigacija po dodatnih informacijah o knjigi

Po knjigi se je najlažje pomikati z uporabo palčnih tipk. Za tekoče branje uporabljajte palčni tipki Levo in Desno.

### Spreminjanje nivoja navigacije

Za lažjo navigacijo po knjigi je v aplikaciji Victor Reader na voljo več nivojev navigacije. Za vsako knjigo lahko nastavite svoj nivo.

Za spremembo nivoja navigacije:

1. Pritisnite Preslednico + T.
2. Izberite željen nivo navigacije z uporabo palčnih tipk Nazaj in Naprej.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko za izbiro nivoja navigacije.

Ko ste izbrali nivo navigacije, uporabljajte palčni tipki Nazaj in Naprej za željeni način navigacije.

Npr.: če ste izbrali nivo navigacije »stavek«, se boste s tipkama Nazaj in Naprej pomikali v knjigi po stavkih.

### Navigacija po straneh, naslovih, odstotkih ali zaznamkih

Če želite najti določeno stran, naslov, odstotek ali zaznamek:

1. Pritisnite Enter + G.
2. Pomikajte se po možnostih navigacije s palčnima tipkama Naprej in Nazaj.
3. Izberite med možnostjo stran, naslov, odstotek ali zaznamek.
4. Pritisnite tipko Enter ali Kurzor tipko.
5. Vnesite številko.
6. Pritisnite Enter.

### Samodejno pomikanje po besedilu v knjigah v aplikaciji Victor Reader

S pomočjo samodejnega pomikanja na vrstici Brailliant BI 40X lahko samodejno drsite po besedilu knjige, ki jo berete.

Za vklop samodejnega pomikanja pritisnite Enter + pike 1-2-4-5-6 ali C6, ko se nahajate v knjigi. Za ustavitev samodejnega premikanja in vrnitev na ročno pomikanje pritisnite katerokoli tipko.

Hitrost samodejnega pomikanja lahko prilagodite med samim pomikanjem po besedilu.

Za upočasnitev samodejnega pomikanja pritisnite Enter + piko 3.

Za pospešenje pritisnite Enter + piko 6.

### Kako izveste, kje v knjigi se nahajate

Če želite vedeti, kje v knjigi se nahajate, uporabite ukaz »kje sem«.

Za izvršitev ukaza »kje sem« pritisnite Preslednico + pike 1-5-6.

To lahko storite tudi prek kaskadnega menija (Preslednica + M).

Do možnosti »kje sem« se pomaknite s palčnima tipkama Naprej in Nazaj ter pritisnite Enter ali kurzor tipko. Uporabite palčni tipki Naprej in Nazaj za pomikanje po elementih, ki so na voljo: stran, naslov, odstotek in vrstica. Uporabite palčni tipki Levo in Desno za pomikanje po besedilu.

### Skok na začetek ali konec knjige

Na začetek ali konec knjige lahko skočite s pomočjo bližnjičnih tipk.

Za skok na začetek knjige pritisnite Preslednico + pike 1-2-3.

Za skok na konec knjige pritisnite Preslednico + pike 4-5-6.

### Iskanje besedila v knjigi

Obstaja še en način navigacije po knjigi, tj. iskanje dela besedila.

Za iskanje besedila pritisnite Preslednico + F. Vnesite besedilo, ki ga želite najti. Nato pritisnite Enter.

### Dostop do informacij o knjigi

Lahko si ogledate dodatne informacije o knjigi, ki jo trenutno berete na vrstici (naslov, avtorja, opis, datum, jezik, temo, založbo in zaznamke).

Za prikaz dodatnih informacij pritisnite Preslednica + I.

Lahko pa odprete tudi kaskadni meni s Preslednico + M. S palčnima tipkama Nazaj in Naprej izberite možnost »informacije o knjigi« ter za izbiro pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Uporabite palčni tipki Nazaj in Naprej za pomikanje po informacijah o knjigi, ki so na voljo. Za pomikanje po besedilu uporabljajte palčni tipki Levo in Desno.

## Dodajanje, urejanje, označevanje in navigacija po zaznamkih

Zaznamki vam omogočajo, da shranite mesto v knjigi, kjer se nahajate, in se kasneje hitro vrnete nanje.

Za odpiranje menija zaznamkov pritisnite Enter + M. Lahko pa tudi odprete kaskadni meni s Preslednico + M ter tam izberete meni zaznamkov.

### Vstavljanje zaznamkov

Če želite v knjigo dodati zaznamek:

1. Odprite meni zaznamkov z bližnjico Enter + M.
2. Izberite možnost »vstavi zaznamek« s pomočjo palčnih tipk Naprej in Nazaj.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.
4. Vpišite še neuporabljeno številko zaznamka.

Opomba: če ne vpišete nobene številke, Brailliant sam izbere prvo številko, ki mu je na voljo, in jo pripiše k vašemu zaznamku.

1. Pritisnite Enter.

Lahko pa tudi vstavite hitri zaznamek s pomočjo bližnjice Enter + B.

### Krmarjenje po zaznamkih

Če želite skočiti na zaznamek, pritisnite Enter + J. Program vas vpraša za številko zaznamka. Vnesite številko zaznamka, ki ga želite najti, nato pritisnite Enter.

### Označevanje zaznamkov

Možnost »označevanje zaznamkov« se uporablja za označevanje začetka in konca odlomka. Uporaba označevanja zaznamkov je zelo dobra metoda za učenje pomembnih poudarkov iz učbenikov.

Za označevanje zaznamkov:

1. Odprite meni zaznamkov z bližnjico Enter + M.
2. S palčnima tipkama Nazaj in Naprej izberite možnost »označi začetek zaznamka«.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.
4. Vtipkajte določeno številko za zaznamek, ki še ni bila uporabljena.

Opomba: če ne vpišete nobene številke, Brailliant sam izbere prvo številko, ki mu je na voljo, in jo pripiše k vašemu zaznamku.

1. Pritisnite Enter.
2. Pomaknite se na konec odlomka, ki ga želite označiti.
3. Odprite meni zaznamkov z bližnjico Enter + M.
4. S palčnima tipkama Nazaj in Naprej izberite možnost »označi konec zaznamka«.
5. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Trenutni položaj je nastavljen kot konec označenega odlomka. Če se to mesto nahaja pred mestom začetka zaznamka, se začetek in konec zamenjata.

Lahko vstavite tudi hitri zaznamek. Ta funkcija se uporablja tudi za označevanje konca zaznamka.

Za vstavljanje hitrega zaznamka:

1. Pritisnite Enter + H za vstop na seznam označenih zaznamkov.
2. Izberite številko označenega zaznamka.
3. Pritisnite Enter.

Prikaže se vsebina trenutno označenega zaznamka.

1. Za pomikanje po označenem odlomku uporabljajte palčne tipke.
2. Pritisnite Preslednico + E za izhod iz označenega odlomka in vrnitev na vsebino celotne knjige.

### Odstranjevanje zaznamkov

Če želite odstraniti shranjen zaznamek:

1. Pritisnite Enter + M za vstop v meni zaznamek.
2. S pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej se pomaknite na možnost »odstrani zaznamek«.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.
4. Vpišite številko zaznamka, ki ga želite odstraniti.
5. Pritisnite Enter.

Opomba: Če želite odstraniti vse zaznamke, v to polje vpišite 9999.

## Tabela ukazov za branje in upravljanje aplikacije Victor Reader

V tabeli 3 je seznam vseh bližnjic in ukazov za upravljanje in branje v aplikaciji Victor Reader.

**Tabela 3: Ukazi za Victor Reader in branje**

| **Ukaz** | **bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Seznam knjig | Preslednica + B |
| Upravljaj s knjigami | Izbriši + M |
| Meni »pojdi na« | Enter + G |
| Meni »zaznamek« | Enter + M |
| Skoči na zaznamek | Enter + J |
| Vstavi hitri zaznamek | Enter + B |
| Označi zaznamek | Enter + H |
| Odpri nivo navigacije | Preslednica + T |
| Prejšnji element | Palčna tipka Nazaj |
| Naslednji element | Palčna tipka Naprej |
| Začni samodejno pomikanje | Enter + pike 1-2-4-5-6 ali c6 |
| Pospeši samodejno pomikanje | Enter + pika 6 |
| Upočasni samodejno pomikanje | Enter + pika 3 |
| Kje sem | Preslednica + pike 1-5-6 |
| Informacije | Preslednica + I |
| Pojdi na začetek knjige | Preslednica + pike 1-2-3 |
| Pojdi na konec knjige | Preslednica + pike 4-5-6 |
| Odpri nedavno prebrane knjige | Enter + R |
| Išči knjige ali besedilo | Preslednica + F |
| Naslednji zadetek | Preslednica + N |
| Prejšnji zadetek | Preslednica + P |
| Naslednja vrstica, ki ni prazna | Enter + pika 4 |
| Prejšnja vrstica, ki ni prazna | Enter + pika 1 |
| Prejšnji znak | Preslednica + pika 3 |
| Naslednji znak | preslednica + pika 6 |
| Prejšnja beseda | Preslednica + pika 2 |
| Naslednja beseda | preslednica + pika 5 |
| Prejšnji odstavek | Preslednica + pika 2-3 |
| Naslednji odstavek | Preslednica + pika 5-6 |

# 5 Uporaba Terminala

Način terminala je ena glavnih značilnosti vrstice Brailliant. Če vrstico povežete z napravo, ki ima vključen bralnik zaslonske slike, kot je računalnik ali pametna naprava, bo vrstica prikazovala besedilo, ki je trenutno v žarišču.

Z gostitelji (drugimi napravami) lahko vrstico povežete prek brezžične tehnologije Bluetooth® ali s kablom USB-V, ki ste ga dobili z vrstico Brailliant. Naenkrat lahko povežete pet naprav prek Bluetooth ter eno prek povezave USB-C.

## Povezava s terminalom in izhod iz načina terminala

Za povezavo s terminalom morate imeti napravo s sistemom Windows®, iOS® ali Mac® in vklopljen bralnik zaslonske slike.

Za vklop načina terminala:

1. Pritisnite Preslednico + pika 1-2-3-4-5-6 ali gumb Začetek za vstop v glavni meni.
2. Izberite možnost »terminal« z uporabo bližnjice Preslednica + T ali s pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Za izhod iz terminala in dostop do seznama povezanih naprav enkrat pritisnite gumb Začetek.

### Združljivost Brailliant BI 40X

Vrstica Brailliant je združljiva z:

**Bralniki zaslonske slike**: Jaws® 18+ (verzija 18 ali novejša), NVDA, Supernova in VoiceOver.

**Operacijski sistemi**: Katerakoli naprava s sistemom Windows 8+, MacOS 10.5+ (Catalina) ali iOS 13.4.

### Zbujenje naprav s sistemom iOS s pomočjo Brailliant BI40X

Kadar je vaša naprava s sistemom iOS zaklenjena, lahko pritisnete katerokoli kurzor tipko in s tem prikličete pogovorno okno, v katero morate vnesti kodo za odklepanje. Ta možnost omogoča, da imate lahko napravo s sistemom iOS v žepu ali torbici in vrstico uporabljate kot njen izhod in krmilnik.

### Priklop preko USB kabla

Za USB povezavo:

1. Povežite vrstico Brailliant s kablom USB-C z računalnikom, opremljenim s sistemom Windows ali Mac.
2. Izberite možnost »poveži napravo« (prva možnost v meniju terminala).
3. Pritisnite Enter.
4. Izberite možnost »USB povezava«.
5. Pritisnite Enter.
6. Počakajte, da se povezava vzpostavi.

Če je bila povezava uspešna, se bo na brajevi vrstici začela prikazovati vsebina z naprave, ki je njen gostitelj.

Zdaj lahko vrstico uporabljate tudi kot tipkovnico za vnos znakov na gostitelju.

### Povezava z Bluetooth

Za seznanjenje nove naprave prek Bluetooth:

1. Vklopite Bluetooth na gostitelju.
2. Pojdite v glavni meni na vrstici Brailliant.
3. Izberite »terminal« in pritisnite Enter ali kurzor tipko.
4. V meniju terminala izberite možnost »dodaj Bluetooth napravo« in pritisnite Enter.

Če je Bluetooth izklopljen, se bo samodejno vklopil. Treba je vedeti, da je vaša vrstica po vklopu povezave Bluetooth pet minut vidna drugim napravam.

1. Vrstica Brailliant vas bo vprašala za navodila, kako naj se poveže z gostiteljem. Na gostitelju zaženite seznanjanje z vrstico Brailliant.
2. Na brajevi vrstici se pokaže sporočilo: »xx povezan« )XX je ime gostitelja).

Fokus se premakne na seznam povezanih naprav.

1. Uporabite palčni tipki Nazaj in Naprej za pomikanje po seznamu do gostitelja, s katerim se želite povezati. Nato za aktiviranje pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Če je bila povezava uspešna, se vsebina gostitelja pojavi na brajevi vrstici.

Zdaj lahko vrstico uporabljate tudi kot tipkovnico za vnos znakov na gostitelju.

## Navigacija med povezanimi napravami

Kadar je z vašim Brailliantom povezanih več naprav, se lahko kadarkoli preklopite med njimi.

Če želite preklopiti na drugo povezano napravo:

1. Pritisnite gum Začetek za izhod na seznam povezanih naprav.
2. S pomočjo palčnih tipk Naprej in Nazaj izberite željeno napravo.
3. Pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Opomba: Če je naprava Bluetooth povezana, se za njenim imenom pojavi simbol, sestavljen iz vseh osmih pik. Če tega simbola ne vidite, kliknite na napravo, da bi vzpostavili povezavo.

Če imate težave s katero od povezav Bluetooth, izberite možnost »znova poveži naprave«. Ta možnost izključi in ponovno vključi Bluetooth ter poveže vse naprave. To možnost uporabite samo, če vam vrstica ne kaže vsebine, kadar ste povezani s katero od naprav.

# Uporaba upravitelja datotek KeyFiles

V aplikaciji KeyFiles lahko brskate po mapah in datotekah, jih kopirate ali brišete ali izvajate vse operacije, ki jih imate na voljo v upravitelju datotek na osebnem računalniku.

Za vstop v KeyFiles uporabite palčno tipko Naprej in se pomaknite na možnost »upravitelj datotek«: KeyFiles.

Namesto tega lahko v glavnem meniju uporabite tudi bližnjico (vtipkajte črko F) za skok na možnost KeyFiles, nato pritisnite Enter ali kurzor tipko.

## Brskanje po datotekah

Po datotekah lahko brskate z uporabo palčnih tipk Nazaj in Naprej. Pred naslovi map je postavljen simbol iz vseh osmih pik. Za odpiranje mape pritisnite enter.

Za izhod na višji nivo pritisnite Preslednico + E. Lahko se tudi pomaknete na možnost Nazaj ter pritisnete Enter ali kurzor tipko.

### Izbira pogona v aplikaciji KeyFiles

Pred uporabo KeyFiles je pomembno, da izberete pogon: notranji pomnilnik ali USB spominsko napravo.

Za izbiro pogona pritisnite Preslednico + D in odpre se seznam pogonov, ki so vam na voljo. Pomikajte se s palčnima tipkama Nazaj in Naprej ter za potrditev izbire pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Nahajate se na prvem nivoju izbranega pogona.

Za vrnitev na izbirni seznam pogonov lahko kadarkoli pritisnete Preslednico + D.

### Dostop do informacij o mapah ali datotekah

Za dodatne informacije o datoteki ali mapi jo izberite s palčnima tipkama Nazaj in Naprej ter pritisnite Preslednico + I.

Po seznamu lastnosti datoteke ali mape se pomikajte s pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej. Za pomikanje po besedilu uporabite palčni tipki Levo in Desno.

### Dostop do ciljne poti trenutne datoteke

Če želite izvedeti, kje na vrstici Brailliant se nahajate, vam to lahko pove funkcija »kje sem«.

Za prikaz trenutne ciljne poti pritisnite Preslednico + pike 1-5-6.

### Iskanje map in datotek

Za hiter dostop do določene mape ali datoteke lahko izvedete iskanje v aplikaciji KeyFiles.

Za izvedbo iskanja:

1. Pritisnite Preslednico + F.
2. Vnesite naslov datoteke ali mape.
3. Pritisnite Enter:

Na vrstici se odpre seznam map in datotek, ki se ujemajo z vašim iskanjem.

1. Za izhod iz seznama zadetkov pritisnite Preslednico + E.

### Razvrščanje map in datotek

Prvotno so mape in datoteke razvrščene po abecednem redu.

Lahko pa jih razvrstite glede na različne dejavnike.

Če želite spremeniti način razvrščanja:

1. Pritisnite Preslednico + V.

Na vrstici Brailliant se pokaže seznam možnosti razvrščanja: ime, datum, velikost in vrsta.

1. Po seznamu se pomikajte z uporabo palčnih tipk Nazaj in Naprej.
2. Za izbiro željenega načina razvrščanja pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Če izberete isti način razvrščanja, se razvrščanje spremeni iz padajočega v naraščajoče in obratno, če ta način izberete še enkrat.

## Spreminjanje datotek in map

Z datotekami lahko v aplikaciji KeyFiles upravljate tako kot na tabličnem ali osebnem računalniku.

### Ustvarjanje nove mape v aplikaciji KeyFiles

V aplikaciji KeyFiles lahko ustvarite nove mape.

To najlažje storite z bližnjico Preslednica + N ter v prazno polje vpišete ime mape. Nato pritisnite Enter.

### Preimenovanje map ali datotek

Če želite datoteko ali mapo preimenovati:

1. S pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej izberite datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.
2. Pritisnite Izbriši + R.
3. Vpišite novo ime datoteke ali mape.
4. Za potrditev pritisnite Enter.

Opomba: v eni mapi je lahko prisotna samo ena datoteka z istim imenom in zgolj eno datoteko ali mapo lahko preimenujete naenkrat.

### Označevanje map in datotek za izvajanje dodatnih operacij

Preden lahko datoteko ali mapo premaknete, kopirate ali prilepite, jo morate najprej izbrati oziroma označiti.

Če želite označiti datoteko ali mapo, jo izberite s palčnima tipkama Naprej in Nazaj ter pritisnite Izbriši + L.

Če želite to datoteko ali mapo odznačiti, ponovno pritisnite Izbriši + L.

Če želite označiti vse datoteke in mape v mapi, v kateri se trenutno nahajate, pritisnite Enter + pike 1-2-3-4-5-6.

### Izrezovanje, kopiranje in lepljenje datotek in map

**Rezanje in kopiranje datotek ali map**

Če želite kopirati posamezno mapo ali datoteko, jo izberite s palčnima tipkama Nazaj in Naprej ter pritisnite Izbriši + Y.

Če želite posamezno mapo izrezati, jo izberite s pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej ter pritisnite Izbriši + X.

Za kopiranje več datotek ali map:

1. Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite kopirati.
2. Pritisnite Izbriši + L za označenje te datoteke ali mape.
3. Ponovite ta korak za vse datoteke in mape, ki jih želite kopirati.
4. Pritisnite Izbriši + Y za kopiranje ali Izbriši + X za rezanje.

Datoteke ali mape so sedaj kopirane ali izrezane v odložišče in pripravljene za lepljenje.

**Lepljenje datotek in map**

Če želite prilepiti kopirane ali izrezane mape ali datoteke, pojdite na mesto, kjer jih želite prilepiti, ter pritisnite Izbriši + V.

### Brisanje datotek in map

Če želite izbrisati posamezno mapo ali datoteko, jo izberite s pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej ter pritisnite Izbriši + pike 2-3-5-6.

Za izbris več datotek ali map:

1. Izberite željeno datoteko in mapo za izbris s palčnima tipkama Nazaj in Naprej.
2. Pritisnite Izbriši + L, da jo označite.
3. Ponovite ta korak za vse datoteke in mape, ki jih želite izbrisati.
4. Ko ste označili vse datoteke in mape za izbris, pritisnite Izbriši + pike 2-3-5-6.

Opomba: Brailliant vas bo vprašal, ali želite izbrisati datoteke in mape, če je vklopljena možnost »potrditev brisanja«. Izberite »da« s pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej ter pritisnite Enter ali kurzor tipko za potrditev brisanja. Za več informacij o nastavitvah potrditve brisanja pojdite na poglavje Meni možnosti.

## Seznam ukazov za aplikacijo KeyFiles

V tabeli 4 so na voljo vse ukazne tipke za aplikacijo KeyFiles.

**Tabela 4: Ukazi za aplikacijo KeyFiles**

| **Ukaz** | **Bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Ustvari novo mapo | Preslednica + N |
| Informacije o datoteki | Preslednica + I |
| Označi/odznači | Izbriši + L |
| Označi/odznači vse | Enter + pike 1-2-3-4-5-6 |
| Preimenuj datoteko | Izbriši + R |
| Izbriši datoteko | Izbriši + pike 2-3-5-6 |
| Kopiraj datoteko | Izbriši + Y |
| Izreži datoteko | Izbriši + X |
| Prilepi datoteko | Izbriši + V |
| Išči datoteke | Preslednica + F |
| Razvrsti datoteke | Preslednica + V |
| Kje sem | Preslednica + pike 1-5-6 |
| Izberi pogon | Preslednica + D |
| Pojdi na prejšnji nivo | Preslednica + E |
| Izvrzi medij | Enter + E |

# 

# Uporaba aplikacije kalkulator KeyCalc

V vrstico Brailliant je vgrajen tudi kalkulator KeyCalc, s katerim lahko izvajate najpogostejše računske operacije.

Opomba: Trenutno aplikacija KeyCalc podpira zgolj računalniško brajico.

Za vstop v KeyCalc:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Vnesite črko C ali se s palčnima tipkama Nazaj in Naprej pomaknite do možnosti »Kalkulator: KeyCalc«.
3. Pritisnite enter ali kurzor tipko.

## Uporaba kalkulatorja

Vnesite celotno enačbo ter pritisnite enter, da dobite rezultat. Npr.: vnesite enačbo 20-(6+8) (brez presledkov). Pritisnite Enter in prikaže se rezultat 6.

Za izbris prejšnje enačbe pritisnite Preslednico + pike 3-5-6.

Za dodajanje operatorjev, kot sta + in -, pritisnite Preslednico + M za vstop v kaskadni meni. Za podrobnejše informacije glejte tabelo ukazov in operatorjev za aplikacijo KeyCalc.

## Tabela ukazov za aplikacijo KeyCalc

Seznam ukazov za aplikacijo KeyCalc se nahaja v tabeli 5.

**Tabela 5: tabela ukazov za kalkulator v ameriški računalniški brajici**

| **Ukaz** | **Bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Plus | Pike 3-4-6 |
| Minus | Pike 3-6 |
| Množenje | Pike 1-6 |
| Deljenje | Pike 3-4 |
| Enačaj | Enter |
| Briši | Preslednica + Pike 3-5-6 |
| Decimalna vejica | Pike 4-6 |
| Odstotek | Pike 1-4-6 |
| Kvadratni koren | Preslednica + Pike 3-4-5 |
| Pi | Preslednica + Y |

# Uporaba aplikacije »Datum in čas«

V vrstico Brailliant je vgrajena tudi aplikacija, s katero izveste trenutni datum in čas.

Za odpiranje aplikacije Datum in čas:

1. Pojdite v glavni meni.
2. S palčnima tipkama Nazaj in Naprej poiščite možnost »datum in čas«.
3. Pritisnite enter ali kurzor tipko.

## Prikaz datuma in časa

Ko odprete aplikacijo Datum in čas, se na vrstici Brailliant prikaže trenutni čas.

Če želite videti trenutni datum, pritisnite palčno tipko Desno. Za vrnitev na trenutni čas pritisnite palčno tipko Levo.

Če želite hitro preveriti čas ne glede na to, kje na vrstici se nahajate, pritisnite Enter + T za čas ter Enter + D za datum.

## Nastavitev datuma in časa

Za spremembo datuma in časa v aplikaciji »datum in čas« pritisnite Preslednico + M. Odpre se podmeni z naslednjimi možnostmi:

**Sprememba časa:** vnesite trenutno uro v polje med oglatima oklepajema, pritisnite Enter ter isto storite za trenutno minuto.

**Sprememba datuma:** vnesite trenutno leto v polje med oglatima oklepajema ter pritisnite Enter. Ponovite ta korak za mesec in dan.

**Poletni čas**: pritisnite enter za vklop ali izklop poletnega časa.

**Format časa:** pritisnite enter za preklapljanje med 24-urnim in 12-urnim formatom časa.

**Format datuma**: izberite format datuma, ki vam ustreza, s seznama spodaj ter pritisnite Enter.

* Dan, mesec, leto (dd/mm/yy)
* Mesec, dan (mm/dd)
* Mesec, dan, leto (mm/dd/yy)
* Leto, mesec, dan (yy/mm/dd)
* Dan, mesec (dd/mm)

# Meni možnosti

V meniju možnosti lahko spreminjate nastavitve vrstice Brailliant. Na voljo so naslednje možnosti:

* Uporabniške nastavitve
* Brajev profil
* Wi-fi
* Bluetooth
* Aplikacije glavnega menija
* Sprememba jezika
* Vklopi način izpita
* Posodobitev programske opreme
* O vrstici

Če želite odpreti meni možnosti, se s palčno tipko Naprej pomaknite nanj ali vnesite črko »O« ter pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Lahko pa uporabite bližnjico za dostop do menija možnosti – Preslednica + O.

# Uporabniške nastavitve

## Tabela možnosti uporabniških nastavitev

Možnosti uporabniških nastavitev so zbrane v tabeli 6.

**Tabela 6: seznam uporabniških možnosti**

| **Ukaz** | **Posledica** |
| --- | --- |
| Letalski način | Vključen ali izključen; kadar je vključen, so vse brezžične storitve izklopljene |
| Oznake formata | Vključene ali izključene; kadar so izključene, oznake formata niso vidne. |
| Kazalec viden | vključeno ali izključeno |
| Čas prikaza sporočil | 1-30 sekund: čas, preden sporočilo izgine |
| Čas spanja | Čas v minutah: za izključitev vpišite 0 |
| Prelom vrstice | Vključen ali izključen |
| Zgosti prazne vrstice | Vključen ali izključen; kadar je ta možnost vključena, prazne vrstice niso vidne |
| Potrditev brisanja | Vključena ali izključena; kadar je vključena, vas Brailliant prosi za potrditev brisanja datotek |
| Vibracija | Vključena ali izključena; kadar je vključena, Brailliant vibrira |
| Pisk | Vključen ali izključen; kadar je vključen, Brailliant piska |
| Nastavitev palčnih tipk | Posameznim palčnim tipkam pripisuje željeno funkcijo za nazaj, naprej, levo in desno |
| Brezžična obvestila | Vklopi ali izklopi obvestila o brezžičnih povezavah |

## Dodajanje, konfiguracija in brisanje brajevih profilov

V meniju brajevih profilov so na voljo vsi profili na vaši vrstici Brailliant.

Aktivni profil je podčrtan s pikami 7 in 8. Za izbiro brajevega profila ga poiščite s palčnima tipkama Naprej in Nazaj ter pritisnite Enter ali kurzor tipko.

### Dodajanje brajevega profila

Za dodajanje brajevega profila izberite možnost »Dodaj brajev profil« ter pritisnite Enter ali kurzor tipko. Naprava vas vpraša za vnos naslednjih možnosti:

**Ime profila**: vtipkajte ime profila v polje med oglatima oklepajema ter pritisnite Enter.

**Nivo brajice:** izbirajte med neskrajšano, skrajšano ter računalniško brajico in pritisnite Enter.

Na vrstici Brailliant lahko skrijete skrajšano ali računalniško brajico, kadar preklapljate med nivoji brajice.

**Računalniška brajeva tabela**: Izberite željeno računalniško brajevo tabelo in pritisnite enter. Če želite preprečiti preklapljanje na računalniško brajico, izberite možnost »brez«.

**Neskrajšana brajica – brajeva tabela**: Izberite željeno tabelo za neskrajšano brajico in pritisnite Enter.

**Brajeva tabela z okrajšano brajico:** Izberite željeno tabelo z okrajšano brajico ter pritisnite Enter. Če ne želite okrajšane brajice, izberite možnost »brez«.

**Shrani konfiguracijo**: Pritisnite enter in vaša konfiguracija bo shranjena.

Nov brajev profil je sedaj na voljo v meniju brajevih profilov.

### Konfiguracija ali brisanje brajevih profilov

Za konfiguracijo ali brisanje brajevega profila:

1. Izberite profil s seznama s pomočjo palčnih tipk Naprej in Nazaj.
2. Pritisnite Preslednico + M za odpiranje kaskadnega menija.
3. Izberite »Nastavi brajev profil« ali »Izbriši brajev profil«.
4. Pritisnite Enter.

## Uporaba povezav WiFi ali Bluetooth

Vrstica Brailliant BI40X ima 2.4 GHz in 5 GHz modula za povezavo Wi-Fi.

### Povezava z omrežjem WiFi

V meniju Wi-Fi izberite možnost »Nova povezava« ter pritisnite Enter ali kurzor tipko.

Obstajajo tri možnosti povezave:

**Skeniranje za SSID:** Izberite to možnost, če želite odkriti omrežja v vaši neposredni bližini. Ko Brailliant konča s skeniranjem, vam bo na voljo seznam vseh omrežij, ki so na voljo.

Pritisnite Enter ali kurzor tipko za izbiro željene povezave, nato vnesite geslo in znova pritisnite Enter.

**WPS povezava:** Izberite to možnost, če želite uporabiti WPS za povezavo z omrežjem Wi-Fi. Na vrstici Brailliant se za 30 sekund pokaže sporočilo »nalaganje«. Pritisnite gumb WPS na brezžičnem routerju za odkrivanje novih naprav. Čez nekaj sekund se boste avtomatsko povezali z omrežjem.

**Ročna povezava:** Izberite to možnost, če želite ročno vnesti SSID in geslo vaše povezave.

### Tabela nastavitev Wi-Fi

Vse nastavitve za Wi-Fi, ki so vam na voljo, se nahajajo v tabeli 7.

**Tabela 7: Nastavitev Wi-Fi**

| **Nastavitev** | **Posledica** |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Pritisnite Enter za vklop ali izklop Wi-Fi |
| Status | Pokaže informacije o stanju trenutne povezave |
| Nova povezava | Pritisnite Enter za vzpostavitev nove povezave prek Wi-Fi |
| Zagon povezave | Poveže se z znano povezavo Wi-Fi |
| Izbriši povezavo | Izbriše oz. pozabi znano povezavo |
| Omrežne nastavitve | Spreminjanje naprednih omrežnih nastavitev, kot so način, IP, maska podomrežja, privzeti prehod in DNS |
| Uvozi nastavitve Wi-Fi | Uvozi nastavitve Wi-Fi iz datoteke |

## Izbira načina Bluetooth

Na vrstici Brailliant BI 40x so na voljo naslednje možnosti za povezavo Bluetooth:

* **Način Bluetooth**: vklopljen ali izklopljen
* **Poveži napravo**: Brailliant se bo povezal s seznanjeno napravo
* **Odklopi napravo**: odklopi trenutno aktivno napravo, povezano prek Bluetooth
* **Izbriši povezavo**: vrstica pozabi na povezano napravo Bluetooth

# 11. Prilagoditev glavnega menija KeySoft

Glavni meni vrstice Brailliant lahko prilagodite tako, da iz njega izvzamete posamezne možnosti z izjemo elementov »Možnosti« in »izklopi«. To je uporabno predvsem za začetnike, ki želijo poenostaviti način uporabe te vrstice.

Za prilagajanje aplikacij glavnega menija:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Izberite »možnosti«.
3. Pritisnite Enter.
4. Pojdite na »Aplikacije glavnega menija«.
5. Pritisnite Enter.
6. Pojavi se seznam aplikacij glavnega menija. Pojdite na aplikacijo, ki jo želite skriti, ter pritisnite Enter. Če jo želite znova prikazati v glavnem meniju, pritisnite Enter.
7. Pritisnite možnost »shrani«, da se bodo trenutne nastavitve shranile.

# Sprememba jezika

Za spremembo sistemskega jezika vrstice Brailliant BI 40x:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Izberite »Možnosti«.
3. Izberite »Sprememba jezika«.
4. Izberite možnost »Jezik«. Pojavi se seznam jezikov, ki so na voljo.
5. S seznama izberite jezik, ki vam ustreza.
6. Izberite možnost »Zapri«.
7. Program vas bo vprašal, ali želite spremeniti privzeti brajev profil. Če kliknete na možnost »V redu«, bo ustvarjen nov profil s privzeto brajevo tabelo za jezik, ki ste ga izbrali. Če želite ohraniti trenutni brajev profil, izberite možnost »Prekliči«.
8. Za uveljavitev sprememb ponovno zaženite vrstico Brailliant.

# Uporaba spletnih storitev

V tem meniju so združene vse spletne knjižnice, ki so na voljo na vrstici Brailliant. Za uporabo spletnih storitev morate biti nanje naročeni ter imeti uporabniški račun.

**Opomba:** Pred uporabo spletnih storitev se prepričajte, da ima vaša vrstica Brailliant vzpostavljeno povezavo z internetom.

Knjige iz spletnih knjižnic se vedno nalagajo v mapo Online-books na vrstici Brailliant.

Vse te knjige so vidne tudi na seznamu knjig v aplikaciji »Victor Reader«.

## Activacija storitve Bookshare

V spletni knjižnici Bookshare® so za ljudi z okvaro vida na voljo avtorsko zaščitene knjige. Za več informacij o storitvi Bookshare se obrnite na spletno stran <http://www.bookshare.org>.

S pomočjo brezžične povezave lahko iščete in prenašate knjige iz te spletne knjižnice. Časopisi in revije trenutno niso na voljo v načinu spletnega iskanja.

Za aktivacijo storitve Bookshare in za prenos knjig:

1. Vnesite e-poštni naslov in geslo za svoj račun.
2. Izberite format knjig, ki vam ustreza: DAISY ali BRF.
3. Knjige lahko iščete po avtorju, naslovu, besedilu ali kategorijah. Lahko iščete tudi nazadnje dodane ali popularne knjige.
4. Ko ste našli željeno knjigo, pritisnite Enter ali kurzor tipko za več informacij.
5. Uporabite palčne tipke Naprej in Nazaj za pomikanje med lastnostmi »avtor«, »naslov« in »opis knjige«.
6. Če želite knjigo prenesti na vrstico Brailliant, se pomaknite na možnost »Prenesi«.

## Konfiguracija, upravljanje in sinhronizacija računa NFB Newsline

[opomba prevajalca] NFB NewsLine je storitev Državne federacije slepih (National federation of the Blind) v ZDA. Za več informacij se obrnite na zastopnika za vašo vrstico Brailliant. [konec opombe]

Če imate uporabniški račun v storitvi NFB Newsline®, vam Brailliant omogoča povezavo in prenos gradiva za branje v aplikaciji Victor Reader.

**Nastavi račun**: vnesite podatke o vašem računu na NFB Newsline, izberite pogostost posodobitev ter se odločite, ali naj Brailliant shranjuje stare številke publikacij.

**Upravljanje publikacij:** Izberite, na katero gradivo se želite naročiti. Gradivo, na katero ste naročeni, je podčrtano.

**Sinhroniziraj vsebino:** Prenesite najnovejše gradivo, na katero ste naročeni.

## NLS Bard

[opomba prevajalca] NLS Bard (National Library Service for the Blind and Print Disabled) je storitev, povezana z ameriško kongresno knjižnico. Za več informacij se obrnite na zastopnika za vašo vrstico Brailliant. [konec opombe]

Do storitve BARD lahko dostopate neposredno z vrstico Brailliant. Lahko prenašate knjige ter revije s seznama najpopularnejših in nazadnje dodanih publikacij. Lahko brskate po tematikah ali iščete po zbirkah. Knjige in revije lahko tudi dodajate na seznam želja in jih z njega brišete.

Preden lahko dostopate do storitve BARD, mora biti vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem (glej Povezava z omrežjem Wi-Fi za podrobna navodila). Potrebna je tudi prijava v storitev BARD.

### Prijava storitev BARD

[opomba prevajalca] NLS Bard (National Library Service for the Blind and Print Disabled) je storitev, povezana z ameriško kongresno knjižnico. Za več informacij se obrnite na zastopnika za vašo vrstico Brailliant. [konec opombe]

Do storitve BARD lahko dostopate neposredno z vrstico Brailliant. Lahko prenašate knjige ter revije s seznama najpopularnejših in nazadnje dodanih publikacij. Lahko brskate po tematikah ali iščete po zbirkah. Knjige in revije lahko tudi dodajate na seznam želja in jih z njega brišete.

Preden lahko dostopate do storitve BARD, mora biti vaša naprava povezana z brezžičnim omrežjem (glej Povezava z omrežjem Wi-Fi za podrobna navodila). Potrebna je tudi prijava v storitev BARD.

### Prenašanje knjig in revij s storitvijo BARD

V meniju NLS Bard so naslednje možnosti:

* Najbolj priljubljeno
* Najnovejše knjige
* Najnovejše revije
* Brskanje po kategorijah
* Brskanje po revijah
* Išči po zbirkah
* Seznam želja
* Zgodovina prenosov
* Odstrani račun

Vsaka od teh možnosti odpre seznam knjig ali revij. Za več informacij o knjigi pritisnite Enter. S pomočjo palčnih tipk Nazaj in Naprej se pomikajte med lastnostmi: naslov, avtor in opis knjige. Pritisnite Enter na možnosti »prenos«, če želite knjigo prenesti na vrstico Brailliant.

### Branje knjige, ki ste jo prenesli

Po prenosu knjige ali revije lahko prenesete še druge, lahko pa eno izmed njih začnete brati. Za branje se vrnite v glavni meni s pomočjo gumba Začetek ter izberite aplikacijo Victor Reader in pritisnite Enter. Pritisnite Enter na možnosti »Seznam knjig«. Tu se nahajajo knjige, ki ste jih prenesli. Pritisnite Enter na naslovu knjige, ki jo želite brati, in znašli se boste na začetku te knjige.

# 14. Izpitni način

V načinu izpita so nekatere funkcije in aplikacije na vrstici Brailliant za določen čas zablokirane. V načinu izpita boste imeli dostop samo do funkcije Terminala. Treba je tudi vedeti, da je v načinu izpita Bluetooth izklopljen, torej je način Terminala na voljo le prek povezave USB. Vse druge funkcije ter uporaba zunanjih nosilcev podatkov (USB pogona) so v načinu izpita zablokirane. Kadar hočete vključiti način izpita, boste morali določiti čas izpita med 1 in 240360 minut (6 ur) ter geslo za izklop načina izpita.

Če želite vrstico odblokirati, počakajte, dokler se nastavljeni čas ne izteče, ali vnesite geslo.

Če ste napravo ponovno zagnali in se nastavljeni čas izpita še ni iztekel, se bo naprava avtomatsko vrnila v način izpita.

Za vstop v način izpita:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Izberite »Možnosti«.
3. Pritisnite Enter.
4. Pojdite na možnost »Vklopi način izpita«.
5. Pritisnite Enter.
6. Vnesite željeni čas (od 1 do 360 minut).
7. Vnesite željeno geslo za izklop načina izpita.
8. Pritisnite Enter.

# Tehnični podatki

## Komponente za navigacijo

* 4 palčne tipke
* Brajeva tipkovnica z 8 tipkami
* 2 preslednici
* Tipke Kurzor tipko
* 6 ukaznih tipk

## Baterija

* Življenjska doba do 2015 ur
* Polnjenje z osebnega računalnika prek USB kabla
* Samodejni izklop
* Baterija iz litij-ionskih polimerov
* Združljiva s standardnim USB A/C polnilcem

## Povezljivost

* USB 2.0
* Wi-Fi 2.4 GHz in 5 GHz
* Bluetooth Verzija 5

## Prenosnost

Mere: 305 mm x 90 mm x 21,8 mm

Teža: 720 g

# Posodobitve vrstice Brailliant BI 40X

## Ročna posodobitev

Kadar imate internetno povezavo, lahko ročno preverite posodobitve za vašo vrstico Brailliant.

Za ročno preverjanje posodobitev:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Izberite »možnosti«.
3. Pritisnite Enter.
4. Izberite možnost »posodobitev programske opreme«.
5. Pritisnite Enter.
6. Izberite možnost »preveri za posodobitve«.
7. Pritisnite Enter.

Če se pokaže nova posodobitev, s palčnimi tipkami Nazaj in Naprej izbirajte med možnostma »Prenesi« ali »Opomni me kasneje«. Ko se posodobitev prenaša, lahko nemoteno uporabljate vrstico Brailliant.

Treba je vedeti, da se posodobitev izvede zgolj takrat, ko je vrstica priklopljena na vir električne energije in baterija več kot 50-odstotno napolnjena.

Po nekaj minutah se na vrstici Brailliant pojavi vprašanje, ali želite namestiti posodobitve. Izberite »V redu« za namestitev. Brailliant se bo ponovno zagnal in na vrstici se bo prikazal kazalnik.

Ko je posodobitev končana, se bo dvignilo vseh 8 pik na vsaki od 40 brajevih celic, nato pa se bo naprava izklopila.

## Posodobitve Brailliant BI 40X preko USB ključa

Če nimate vrstice povezane z internetom, lahko posodobitev prenesete na računalnik in datoteko s posodobitvijo naložite na USB ključ Za posodobitev vrstice Brailliant prek vhoda USB:

1. Vstavite USB pogon s posodobitveno datoteko v vrstico Brailliant. Posodobitvena datoteka se mora nujno nahajati na prvem nivoju pogona USB.
2. Ko Brailliant zazna posodobitveno datoteko, boste dobili sporočilo, da je na voljo posodobitev.
3. S pomočjo palčne tipke Naprej se pomaknite na možnost »V redu« in s tem začnite postopek nameščanja posodobitve. Naprava se bo izklopila in ponovno vklopila.

## Samodejno preverjanje za posodobitve

Samodejno preverjanje za posodobitve je nastavljeno kot privzeto. Če ste povezani z internetom, bo Brailliant redno preverjal, ali so na voljo posodobitve. Če bodo nove posodobitve na voljo, vas bo Brailliant vprašal, ali jih želite prenesti.

Če želite izklopiti ali ponovno vklopiti možnost samodejnega posodabljanja, se ravnajte po naslednjih korakih:

1. Pojdite v glavni meni.
2. Izberite »Možnosti«.
3. Pritisnite enter.
4. Pojdite na možnost »Posodobitev programske opreme«.
5. Pritisnite enter.
6. Izberite možnost »samodejno preverjanje«.
7. Pritisnite Enter za vklop ali izklop te možnosti.

Če je samodejno preverjanje vključeno, bo vrstica Brailliant preverjala posodobitve vsakih 23 ur.

# Podpora uporabnikom

Za podporo se lahko obrnete na najbližjega zastopnika za Humanware

DIOPTA, d. o. o.

Aljaževa ulica 30, Ljubljana

Tel. 01 51 981 48

ali obiščete spletno stran: [www.humanware.com/support](http://www.humanware.com/support)

Evropa: (0044) 1933 415 800

# Garancija

**Garancija proizvajalca**

Ta naprava je visokokakovosten izdelek, skrbno izdelan in zapakiran. Vse enote in sestavni deli imajo 2 leti garancije za napake, ki so nastale med proizvodnjo in uporabo. Garancija zajema vse rezervne dele (razen baterije) in delo. Če pride do kakršne koli napake, se obrnite na lokalnega distributerja ali proizvajalčevo tehnično službo.

Opomba: Garancijski pogoji se lahko občasno spreminjajo, za najnovejše informacije obiščite naše spletno mesto.

**Pogoji in omejitve:**

Skrbno hranite račun in garancijski list, saj bosta morda potrebna za uveljavljanje garancijskega popravila ali zamenjavo. Če je treba napravo vrniti prodajalcu, uporabite originalno embalažo. Ta garancija velja za vse primere, ko škoda ni posledica nepravilne uporabe, slabega ravnanja ali malomarnosti.

# Dodatek A – Seznam ukazov

**Tabela bližnjic / kombinacije tipk**

| **Ukaz** | **bližnjica/kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Izbira označene možnosti | Enter ali Kurzor tipko |
| Escape ali nazaj | Preslednica + E |
| Prejšnja možnost | Palčna tipka Nazaj, C1 ali Preslednica + Pika 1 |
| Naslednja možnost | Palčna tipka Naprej, C3 ali Preslednica + Pika 4 |
| Skok na možnost v seznamu | vtipkajte prvo črko možnosti ali aplikacije |
| Pomikanje levo in desno | Palčna tipka Levo ali Desno ali C2 (levo) in C5 (desno) |
| Skok na začetek | Preslednica + pike 1-2-3 |
| Skok na konec | Preslednica + pike 4-5-6 |
| Preklapljanje nivoja brajice | Preslednica + G |
| Preklopi brajev profil | Enter + L ali C4 |
| Stanje baterije | Enter + P |
| Kaskadni meni | Preslednica + M |
| Glavni meni | Preslednica + pike 1-2-3-4-5-6 ali gumb Začetek |
| Informacije o sistemu | Preslednica + I |
| Čas | Enter + T |
| Datum | Enter + D |
| Izvrzi medij | Enter + E |
| Možnosti | Preslednica + O |
| Hitro beleženje | Izbriši + N |

**Ukazi za aplikacijo KeyPad**

| **Ukaz** | **bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Vklopi način urejanja | Enter ali tipka Kurzor tipko |
| Izklopi način urejanja | Preslednica + E |
| Ustvari datoteko | Izbriši + N |
| Odpri datoteko | Izbriši + O |
| Shrani | Preslednica + S |
| Shrani kot | Izbriši + S |
| Najdi | Preslednica |
| Nadaljuj iskanje | Preslednica + N |
| Poišči prejšnje | Preslednica + P |
| Zamenjaj | Izbriši + F |
| Začni/končaj izbiro | Enter + S |
| Izberi vse | Enter + pike 1-2-3-4-5-6 |
| Kopiraj | Izbriši + Y |
| Izreži | Izbriši + X0 |
| Prilepi | Izbriši + V |
| Izbriši prejšnjo besedo | Izbriši + pika 2 |
| Izbriši trenutno besedo | Izbriši + pika 2-5 |
| Izbriši prejšnjo črko | Izbriši |
| Pojdi na naslednje polje za vnos med urejanjem | Enter |
| Pojdi na naslednje polje za vnos brez urejanja | Naprej |
| Pojdi na prejšnje polje za vnos brez urejanja | Nazaj |
| Skoči na začetek besedila | Preslednica + pika 1-2-3 |
| Skoči na konec besedila | Preslednica + pika 4-5-6 |
| Vklopi ali izklopi samodejno pomikanje | Enter + pika 1-2-4-5-6 ali C6 |
| Povečaj hitrost samodejnega pomikanja | Enter + Pika 6 |
| Zmanjšaj hitrost samodejnega pomikanja | Enter + Pika 3 |
| Vklopi/izklopi način branja | Preslednica + X |

**Ukazi za Victor Reader in branje**

| **Ukaz** | **bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Seznam knjig | Preslednica + B |
| Upravljaj s knjigami | Izbriši + M |
| Meni »pojdi na« | Enter + G |
| Meni »zaznamek« | Enter + M |
| Skoči na zaznamek | Enter + J |
| Vstavi hitri zaznamek | Enter + B |
| Označi zaznamek | Enter + H |
| Odpri nivo navigacije | Preslednica + T |
| Prejšnji element | Palčna tipka Nazaj |
| Naslednji element | Palčna tipka Naprej |
| Začni samodejno pomikanje | Enter + pike 1-2-4-5-6 ali c6 |
| Pospeši samodejno pomikanje | Enter + pika 6 |
| Upočasni samodejno pomikanje | Enter + pika 3 |
| Kje sem | Preslednica + pike 1-5-6 |
| Informacije | Preslednica + I |
| Pojdi na začetek knjige | Preslednica + pike 1-2-3 |
| Pojdi na konec knjige | Preslednica + pike 4-5-6 |
| Odpri nedavno prebrane knjige | Enter + R |
| Išči knjige ali besedilo | Preslednica + F |
| Naslednji zadetek | Preslednica + N |
| Prejšnji zadetek | Preslednica + P |
| Naslednja vrstica, ki ni prazna | Enter + pika 4 |
| Prejšnja vrstica, ki ni prazna | Enter + pika 1 |
| Prejšnji znak | Preslednica + pika 3 |
| Naslednji znak | preslednica + pika 6 |
| Prejšnja beseda | Preslednica + pika 2 |
| Naslednja beseda | preslednica + pika 5 |
| Prejšnji odstavek | Preslednica + pika 2-3 |
| Naslednji odstavek | Preslednica + pika 5-6 |

**Ukazi za aplikacijo KeyFiles**

| **Ukaz** | **Bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Ustvari novo mapo | Preslednica + N |
| Informacije o datoteki | Preslednica + I |
| Označi/odznači | Izbriši + L |
| Označi/odznači vse | Enter + pike 1-2-3-4-5-6 |
| Preimenuj datoteko | Izbriši + R |
| Izbriši datoteko | Izbriši + pike 2-3-5-6 |
| Kopiraj datoteko | Izbriši + Y |
| Izreži datoteko | Izbriši + X |
| Prilepi datoteko | Izbriši + V |
| Išči datoteke | Preslednica + F |
| Razvrsti datoteke | Preslednica + V |
| Kje sem | Preslednica + pike 1-5-6 |
| Izberi pogon | Preslednica + D |
| Pojdi na prejšnji nivo | Preslednica + E |
| Izvrzi medij | Enter + E |

**Tabela ukazov za kalkulator v ameriški računalniški brajici**

| **Ukaz** | **Bližnjica ali kombinacija tipk** |
| --- | --- |
| Plus | Pike 3-4-6 |
| Minus | Pike 3-6 |
| Množenje | Pike 1-6 |
| Deljenje | Pike 3-4 |
| Enačaj | Enter |
| Briši | Preslednica + Pike 3-5-6 |
| Decimalna vejica | Pike 4-6 |
| Odstotek | Pike 1-4-6 |
| Kvadratni koren | Preslednica + Pike 3-4-5 |
| Pi | Preslednica + Y |