# Brailliant BI 20X, Brailliant BI 40X et Mantis Q40

# Notes de version : 1.2.0

## Presse-papier du Terminal

* Compatible avec JAWS et iOS uniquement (D'autres lecteurs d'écran pourraient fonctionner, mais les résultats seront imprévisibles).
* Veuillez noter qu'une limite de 360 caractères s'applique lorsque vous utilisez le presse-papiers du terminal
* Copiez le contenu des applications internes et collez-le lorsque vous êtes connecté à votre appareil hôte.
* Une nouvelle commande de contournement a été introduite lors de la connexion à un appareil hôte. Une fois activée, vous pouvez accomplir plusieurs tâches.
	+ Commande de contournement pour Brailliant BI X = **Espace + Entrée + Points 4-5-6**
	+ Commande de contournement pour Mantis Q40 **= Fn + F3**
* Une fois la commande de contournement activée, les raccourcis suivants peuvent être utilisés.
	+ Coller le contenu copié du presse-papier = **Retour arrière + V / Ctrl + V**
	+ Statut de la batterie = **Entrée + P / Ctrl + Fn + P**
	+ Heure = **Entrée + T / Ctrl + Fn + T**
	+ Date = **Entrée + D / Ctrl + Fn + D**
	+ Pour annuler la copie, appuyez sur **Entrée + Retour arrière / Ctrl**

## Presse-papier global

* Copiez le contenu de l'application Victor Reader / Bibliothèque et collez-le dans l'éditeur.
	+ Utilisez les mêmes raccourcis pour copier le texte et le coller.
* Veuillez noter qu'une limitation s'applique lors de la copie à partir de l'application Victor Reader / Bibliothèque afin d'éviter une mauvaise utilisation du contenu.

## Signets dans l’Éditeur

* Créez et gérez jusqu'à 98 signets dans un document.
	+ Brailliant = **Entrée + B**
	+ Mantis Q40 = **Ctrl + B**
* Accédez rapidement à un signet créé
	+ Brailliant = **Entrée + J**
	+ Mantis Q40 = **Ctrl + J**

## Mode unimanuel (Ne s’applique pas au Mantis Q40)

* Mode de saisie en braille à une main, utile pour les utilisateurs souffrant de troubles de la dextérité.
* Pour activer le mode unimanuel à partir du menu principal, utilisez les touches de façade pour accéder au menu des Options/Paramètres. Sélectionnez l’item Paramètres de l’usager, où un nouvel élément a été créé, appelé "mode unimanuel". Appuyez sur la touche Entrée pour activer ou désactiver cette option.

## Information sur l’espace disponible

* Vérifiez la quantité d’espace mémoire dont vous disposez sur votre appareil.
* Dans le gestionnaire de fichiers, appuyez sur **Espace + D** pour sélectionner le lecteur, puis sur **Espace + I** sur le lecteur.
* Raccourci Mantis: **Ctrl + D**, puis **Ctrl + I** sur le lecteur.

## Clignotement du curseur

* Modifiez la façon dont votre curseur est affiché.
* Une nouvelle option est disponible dans les paramètres de l’usager.

## Basculer entre deux dispositions de clavier (Mantis Q40 seulement)

* Une nouvelle option est disponible dans les paramètres de langue pour ajouter une seconde disposition de clavier.
* Passez d'une disposition de clavier à l'autre en appuyant sur **Ctrl + Espace**.

## Démarrer en mode Terminal

* Une nouvelle option permettant de démarrer en mode terminal après un redémarrage est disponible dans les paramètres de l’usager.
* En allumant l'appareil, vous serez dirigé directement vers le menu du terminal.

## Utilitaire de sauvegarde

* Exportez et importez vos données et configurations à l'aide de l'utilitaire d'exportation/importation du menu diagnostic.
* Pour accéder à l'exportation et à l'importation, l'appareil doit être démarré en mode diagnostique.

## Corrections et améliorations

* La vitesse de défilement automatique est maintenant sauvegardée entre les sessions.
* Changement de l'encodage pour les fichiers txt sans BOM (s'applique uniquement à la Bibliothèque/Victor Reader).
* Correction de la navigation par paragraphe dans l'éditeur
* Ajout de la prise en charge des fichiers FB2 dans l'application Victor Reader/Bibliothèque.
* Amélioration générale de Bluetooth et USB
* Correction des problèmes de connexion à un appareil jumelé
* Amélioration de la configuration des profils braille – Ajout de nouveaux éléments, notamment Configurer un profil braille et Supprimer un profil braille dans la liste du menu.
* Ajout de nouvelles langues pour le Mantis Q40 : russe, finnois, danois.
* Ajout d'un nouveau raccourci de navigation dans Victor Reader/Bibliothèque utilisant **Retour arrière + point 3** et **Retour arrière + point 6** pour changer le niveau de navigation sélectionné. Pour le Mantis Q40, le raccourci est **Ctrl + Fn + Flèche haut** pour accéder au niveau de navigation suivant ou **Ctrl + Fn + Flèche bas** pour accéder au niveau de navigation précédent.
* Ajout d'une sélection de numéros de série pour activer le code braille RTFC (UE uniquement)
* On vous demande de supprimer le fichier d'origine lors de l'ouverture de tous les types de fichiers, à l'exception des fichiers de type .txt, afin d'éviter les noms de fichiers en double.
* Configuration des touches de commande sur le Brailliant BI 40X pour fonctionner avec iOS
* Amélioration générale avec iOS, y compris la personnalisation des touches de façade
* Correction du problème dans l'application de l'Éditeur où des mots étaient manquants