# Brailliant BI X – Notes de version: synthèse vocale

Cette nouvelle mise à jour débloque la fonctionnalité de synthèse vocale pour les appareils Brailliant BI 20X et Brailliant BI 40X. Il s'agit d'une mise à jour silencieuse, ce qui signifie qu'un redémarrage du système devrait activer les paramètres de synthèse vocale si vous êtes connecté à Internet. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez télécharger le fichier d'installation depuis la page d'assistance de HumanWare. Veuillez noter que la langue du système doit être définie sur l'anglais, le français ou l'espagnol pour utiliser la synthèse vocale. Si aucune de ces langues n'est sélectionnée, le paramètre Voix ne sera pas visible dans le menu Options.

## Synthèse vocale

* Après la mise à jour, la synthèse vocale sera automatiquement activée.
* Ajout de trois (3) voix seulement :
	+ Anglais (États-Unis) = Will et Sharona
	+ Français = Margaux
	+ Espagnol = Rosa
* Ajout du paramètre Voix au sous-menu des Options :
	+ Voix activée
	+ Lire les menus
	+ Lecture du mot sous le curseur
	+ Lecture du contenu de l'afficheur après le défilement
	+ Écho lors de la suppression
	+ Écho du clavier
	+ Sélection de voix
* Activer/Désactiver la voix = **Espace + Touche de façade Précédent**
* Tout lire = **Espace + G** (disponible uniquement dans KeyPad et Victor Reader)
* Arrêter la lecture = **Entrée + Retour arrière** (disponible uniquement dans KeyPad et Victor Reader)
* Augmenter le débit de la voix = **Entrée + Point 5**
* Réduire le débit de la voix = **Entrée + Point 2**
* Ajout d'une option dans le profil de langue pour sélectionner une voix différente pour le contenu
* Veuillez noter que la synthèse vocale n'est pas disponible pour l'application KeyBrf.